附件3

临时展厅北侧硬速门评分细则

（总分100分）

一、价格部分（40分）

按申报通知要求对报价表内的所有项目进行报价，申报单位的报价采用低价优先法计算，满足申报通知采购需求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其它申报的价格分按下列公式计算：报价分＝（基准价/申报报价）×价格分（计算至小数点后两位，下同）

二、商务部分（20分）

1.投标文件规范性（5分）

投标文件根据项目需求制作规范，内容完整，条理清晰，编写、提供项目技术服务方案。

(1)完全满足指标要求,没有偏差,得5分;

(2)基本满足指标要求,有偏差,得3分;

(3)不满足指标要求,有重大偏差,得0分。

2.类似项目业绩（5分）

供应商近三年承担过类似项目业绩。近三年是指 2018 年1月至响应文件递交截止日，业绩以提供的合同为准，要求必须提供加盖公章的合同首页、服务内容页、合同金额所在页、签字盖章页复印件等。

每提供1个业绩得1分，最高得5分。

3.认证证书（5分）

具备有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证。

(1)具有三项认证，得5分;

(2)具有二项认证，得3分;

(3)具有一项认证，得2分;

(4)没有认证，得0分。

4.信用征信（5分）

附公司在“信用中国”“中国政府采购网”网站查询结果。

(1)无任何记录，得5分;

(2)有1-2条记录，得2分;

(3)有3条及以上记录，得0分。

三、技术部分（40分）

1.开关功能（5分）

根据临时展厅实际需求，北侧速通门需保持一天开关多次无故障，开启速度控制在1.2 M/S—2.3M/S之间且速度可调，关闭速度不低于0.6M/S。请提供设备检测证明材料，并附其他相关资料。

(1)提供详细材料及满足要求，得5分；

(2)提供部分材料或部分满足要求，得3分；

(3)未提供材料或不满足要求，得0分。

2.门体及框体材料（5分）

门体采用铝合金保温材料，框体采用环保钢镀锌板，可适应各种外部环境。

(1)满足全部要求，得5分；

(2)满足部分要求，得3分；

(3)不满足要求，得0分。

3.安全控制功能（5分）

当电机驱动线接错时，门体在限位位置停止动作；停电手动操作后，直接上电就可复位工作；电机具有过载、过流保护功能。

(1)满足全部要求，得5分；

(2)满足部分要求，得3分；

(3)不满足要求，得0分。

4.应急控制功能（5分）

遇火警断电后能自动打开；具备红外线安全保护，门下方有障碍物时，保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降；具备底部安全保护功能，当物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时能够迅速反弹在最高位，有效的保护下方物体或行人避免事故。

(1)满足全部要求，得5分；

(2)满足部分要求，得3分；

(3)不满足要求，得0分。

5.门体设计方案（5分）

申报人根据项目采购需求进行门体设计，要与我馆建筑环境相协调。

(1)效果美观且协调统一，得5分；

(2)效果较为美观得3分；

(3)效果较差得0分。

6.门体施工图纸及方案（5分）

申报人需提供详细的施工图纸及施工方案。

(1)图纸详细及施工方案完备，得5分；

(2)提供部分图纸或施工方案简单，得3分；

(3)未提供施工图纸或施工方案，得0分。

7.质量保证及履约能力（5分）

申报人需提供相关证明文件，确保速通门运行平稳、噪音小，遇火警断电能自动打开，也可由消防中控室进行控制；使用寿命10年以上，并且保证在质保期内免费提供7\*24小时上门服务。

(1)满足全部要求，得5分；

(2)满足部分要求，得3分；

(3)不满足要求，得0分。

8.售后保障（5分）

项目质保期为5年。

(1)满足5年要求，得3分；

(2)每多2年质保期，增加1分，最多5分。

(3)不足5年质保期，得0分。