附件1

中科馆化粪池、隔油池及相关管道清洗清掏工作需求

中国科技馆化粪池、隔油池及相关管道清洗清掏项目工作量包括：年度内清洗清掏化粪池3座、隔油池1座及相关管道若干。详情请见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单次工作量 | 年度清洗  清掏次数 |
| 1 | 大号化粪池 | 72m³（9\*4\*2） | 3座 | 1次 |
| 2 | 隔油池 | 15m³（2.5\*3\*2） | 1座 | 4次 |
| 3 | 相关管道 | 675m（D150） | 675米 | 1次 |

其中，化粪池清掏完毕后须确保池内无明显漂浮物，达到国家及行业使用标准；隔油池清洗完毕后须确保池内无明显漂浮物，达到国家及行业使用标准；相关管道清洗完毕后应达到管内无杂物、使用通畅。

具备相应资质的承接单位须根据国家及行业标准，选用对应科学高效的清洗清掏工艺，对上述化粪池、隔油池及相关管道的清洗清掏进行合理报价。