附件1

项目需求

一、采购内容

采购移动母婴室2台。

具体要求如下：

1、亭身外观规格尺寸：长2.8米宽2米高不低于2.4米，亭身图案及颜色不限，要求与周边环境协调，母婴室标识牌清晰醒目。

2、墙体立柱采用镀锌方管80\*80\*2.0mm作为主框架，内里采用80\*80/60\*40/40\*40mm镀锌钢方管拼焊而成。墙体封板采用1.2mm 厚优质电解板，墙体内封板金属压花集成墙板，墙体包边造型采用镀锌钢板1.0mm厚折弯、焊接、打磨成型。接缝处采用环保结构胶封边，亭身表面为氟碳喷涂工艺处理（至少经过打磨、刮腻子、防锈底漆、面漆、罩漆等5个步骤完成），以保证颜色靓丽，持久不褪色。

3、地面为复合木地板，下层铺设多层板。

4、母婴室门为金属防窥门窗加高档扳把原子锁，门窗玻璃为浮法玻璃，且厚度不低于5mm，覆磨砂防窥膜

5、内部配置：双人沙发1个，不少于1.3米长。尿布台1个，茶几1个，移动电源2个。

二、产品质保不低于2年（含内部配置）。

三、报价含设计、制作、运输、税等一切费用。